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GEZE Motorisation pour porte automatique battante
SLIMDRIVE EMD
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(sont en rouge les zones à renseigner ou à modifier)

Description
Entrainement électromécanique pour portes battantes de type GEZE EMD, avec une hauteur d’entrainement de seulement 70mm de haut pouvant déplacer des vantaux allant jusqu’à 180 Kg.
[bookmark: _GoBack].
Mécanisme d’entrainement
· Hauteur : 70mm
· Largueur : 650 mm
· Profondeur : 121mm
· Les vitesses d’ouverture et de fermeture, le freinage à l’ouverture, le retard à l’ouverture et la fonction Push&Go pour ouverture semi-automatique sont réglables.
· L’ouverture sera assurée par commande volontaire ou involontaire (type bouton poussoir, télécommande ou radar hyperfréquence, infra rouge…). 
· Le mécanisme assure un maintien à l’ouverture réglable de 0 à 60 secondes jusqu’à l’angle d’ouverture maximum de 115°.
· Le mécanisme assure un choix de fonctions : automatique, low energy ou servo-commande. Tous les paramètres seront réglables par système Bus intégré dans le microprocesseur piloté par display digital. 
· Corps et bras de teinte (argent satiné, bronze foncé, RAL blanc, RAL…).

Exécution :
· Sensor(s) de sécurité pour reconnaissance d’obstacle/personne dans le champ de détection de type Flatscan

Variantes :
· Slimdrive EMD F : Entrainement électromécanique pour portes battantes de type Geze EMD-F ou équivalent, avec une hauteur d’entrainement de seulement 70mm de haut pouvant déplacer des vantaux allant jusqu’à 230 kg. La fermeture en cas de coupure de courant sera assurée par un ferme-portes intégré à ressort de telle manière que le mécanisme garde une fonction de fermeture intrinsèque. Convient pour les portes coupe-feu et pare-flammes.

· Slimdrive EMD-F-IS : avec sélection de fermeture intégrée pour installation sur 2 vantaux

· Slimdrive INVERS : Entraînement électromécanique pour portes battantes à 1 et 2 vantaux (ventilation RWA et issues de secours). En cas d’alarme incendie et/ou de coupure de courant, le vantail s’ouvrira automatiquement grâce à un ferme-porte intégré à ressort de telle manière que le mécanisme garde une fonction d’ouverture intrinsèque.
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