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GEZE Deurdranger inbouw
Boxer ISM 3-6
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Beschrijving:
Inbouwdeurdranger met glijrail voor dubbele deuren met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling tot 2800 mm deurbreedte. tot max. 130 kg, voor deurdikte vanaf 50 mm.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 293 mm x D 40 mm x H 54 mm.

Technische aspecten:.
· Het deurdrangersysteem  met zwaarte 3-6 is toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende dubbele aanslagdeuren, en heeft een geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling volgens EN 1158, deurbreedte : min. 1300 -  max. 2200 mm, tot max. 130 kg, voor deurdikte vanaf 40 mm.
· Gekeurd conform norm EN 1154.
· De hydraulische eindslag , openingsdemping en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn  instelbaar.
· Voor rook- en brandwerende deuren.

ISM-glijrail Boxer:
· ISM-glijrail, dubbele deuren met mechanische sluitvolgorderegeling volgens norm EN 1158 beschermd tegen vandalisme door veiligheidsventiel.
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[bookmark: _GoBack]Speciale uitvoeringen
· Voor smalle deuren vanaf 1130 mm (openingshoek max 100°)
· Voor asymmetrische deuren met standdeur vanaf 420 mm (openingshoek standdeur max 100°)

Kleuruitvoeringen:

	EV1  Zilverkleur
	Wit  
RAL 9016
	Zwart Mat
RAL 9005
	Andere
RAL kleuren

	Standaard
	Standaard
	Standaard
	Optie
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Product kenmerken ISM-glijrail Boxer <malle deuren smalle standdeuren
Minimale breedte 1300 mm 1230 mm
Minimale breedte standdeur 540 mm 420 mm
Product getest volgens Sluitvolgorderegeling gekeurd volgens EN1158

Diepte 31 mm

Hoogte 30 mm
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