Ausschreibungstext Slimdrive SC-FR
Version 3.0
Stand: 14.07.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE Slimdrive SC-FR
Modulare, kompakte Automatik-Halbrund-Schiebetür mit nur 70 mm Antriebshöhe für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005 in 2-Motorentechnik, feingerahmt in heller transparenter Optik mit einem frei wählbaren Biegeradius von 1100 mm bis unendlich.
Redundante Fluchtwegfunktion durch 2-Motoren-Technik, einfehlersicher und verschleißarm

Überwachter Akku für Notöffnung bei Stromausfall

Neueste Software für optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC für komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung

Redundante digitale Steuerung Performance Level D nach DIN EN ISO 13849-1):

- Selbstlernend

- Optimaler Komfort durch automatische Anpassung des Türverhaltens an die
  Frequentierung

- Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus

- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung

- Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür

- Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig

- Im Boden eingelassene Edelstahl-Bodenführung

Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb für Flügelgewichte bis 120 kg

Robustes Netzteil mit integriertem allpoligen Hauptschalter und Absicherung

Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 
Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung

Zusätzliche Varianten für mehr Sicherheit und Komfort:

(  ) FR-RWS

Für den Einsatz in Rettungswegsysteme mit verriegeltem Fluchtweg und Notöffnungs-Schalter, mit TÜV-Gutachten für Zustimmung im Einzelfall (muss vom Bauherrn beantragt werden) *
(  ) FR-LL

Für verriegelte Einbahn- bzw. Ladenschlussfunktion, TÜV-baumustergeprüft

(  ) FR-DUO

Mit Fluchtwegfunktion in beiden Richtungen, TÜV-baumustergeprüft

*Für die Betriebsart RWS ist der Einsatz einer Nottaste zwingend vorgeschrieben, bei allen anderen Varianten kann auf eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) verzichtet werden.

Ansteuerung und Absicherung

GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen

GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

Baumaße (Rohbaumaße):

Durchgangsbreite DB: ........... mm

Durchgangshöhe DH: ........... mm

Radius: ........... mm,

Gesamtbreite bzw. -winkel: ........... mm/........°

gebogene Antriebslänge: ........... mm

(Abwicklung)

Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.

Gemäß EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage

- die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 2 x jährlich durchgeführt
  werden

Anwendungsbereich:

Zweiflügelig Öffnungsweite 1000 - 3000 mm, Radius: 1100 mm - unendlich, max. Flügelgewicht: max. 120 kg

Fahrflügel feingerahmt aus GEZE Profilsystemen zur Aufnahme von:
(  ) gebogenem VSG-Glas 10 mm, klar
oder

(  ) gebogenem ISO- VSG-Glas 22 mm, klar, Ug-Wert 3,0, Höhe bis 2500 mm

Seitenteile feingerahmt aus GEZE Profilsystemen zur Aufnahme von:
(  ) gebogenem VSG-Glas 10 mm, klar, 

oder

(  ) gebogene wärmegedämmte Paneelfüllung, Stärke 22 mm

oder

(  ) gebogenem ISO- VSG-Glas 22 mm, klar, Ug-Wert 3,0, Höhe bis 2500 mm

Dachabdeckung:

(  ) als Staubdach optische Blechabdeckung

oder

(  ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle)

oder

(  ) Glasdach mit Blecheinfassung der Antriebseinheit
oder

(  )  Antriebsverkleidung

Oberfläche der Metallteile mit GEZE Profilsystemen von Antrieb und Fahrflügel

(  ) Pulverbeschichtung RAL -Farben

oder

(  ) LM eloxiert E6/EV1

oder

(  ) Farbeloxal Euras C31, C32, C33, C34, C35
oder

(  ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240

oder

(  ) belegt mit Edelstahl poliert
Bodenring:
(  ) GEZE bis zu 180° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30x30x2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenführung.

(  ) Abstellblech ab 100 mm

und/oder

(  ) Los-Festflansch nach DIN 18533


	1.1 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bedienung

GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus

( ) AP ( ) UP

oder

GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP


	1.2 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

( ) weiß  ( ) niro

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP  ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

( ) weiß  ( ) Edelstahl

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP ( ) UP

oder
GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

( ) AP

oder
GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief

( ) Variante für WC

 

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering flach 4 mm

( ) AP: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering 20 mm



	1.3 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  )   Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster
Empfänger:

(  )   Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20



	1.4 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion
(  ) AP   (  ) UP


	1.5 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr
(  ) UP


	1.6 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels.


	1.7 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.
(  ) AP   (  ) UP


	1.8 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40
Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.
(  ) AP   (  ) UP


	1.9 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Beleuchtung (Eventualposition)

(  ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 2,6 W) integriert in der Deckenuntersicht

oder

(  ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm)



	1.10 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)

(  ) Elektromagnetische Verriegelung, in der Antriebseinheit integriert,
     mit manueller Notentriegelung (Standard nur in der Außentür)

und zusätzlich

(  ) Riegelschloss für feingerahmte Türflügel zum Einbau an das Türschuhprofil unten,  vorgerichtet für Profilzylinder bzw. Profilhalbzylinder, einseitig abschließbar (Profilhalbzylinder mit 46 mm Länge)
oder

(  ) Bistabile elektromechanische Stangenverriegelung unsichtbar im Dach oder Antriebsverkleidung integriert



	1.11 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

CAN-Interface für die Vernetzung ins Gebäudemanagement
 

Technische Daten:

CAN-Interface galvanisch getrennt

 

CAN-Erweiterungsmodul für automatische GEZE Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control.


	1.12 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Aufschaltung Gebäudeautomation

Gebäudeautomationssystem 

Zur Integration von Fluchttürzentralen, Drehtürantrieben, Schiebetüren, automatischen Fenstersystemen in ein Gebäudemanagementsystem zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen.

Es ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen:

BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) mit getesteter Konformität zum BACnet- Standard ISO 16484-5 

myGEZE Control System
…… Stück Basis-Controller als leistungsfähiger Embedded PC, der das BACnet-Protokoll unterstützt. BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller / Protokoll Revision 14)
zur Integration von GEZE Feldbusgeräten. Die Anzahl der Feldbusgeräte ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis.

Das System muss folgende Komponenten vorhalten können (inkl. Softwarelizenz):

· myGEZE Control Basis-Controller, Embedded PC incl.GEZE Library 

· Klemmensystem zur Anbindung von GEZE CAN-Bus 

· Klemmensystem zur Anbindung von GEZE-Fenstertechnologie auf Basis 

             der IQ box KNX  

· Klemmensystem zur Anbindung von digitalen Binär-Eingangssignalen auf

             Basis von potentialfreien Kontakten 

· Klemmensystem zur Anbindung von digitalen Ausgangssignalen auf Basis 
von potentialfreien Schließer bzw. Wechsler-Kontakten 24VDC     

Die Anzahl der Klemmensysteme ist durch den Anbieter auf Basis der ausgeschriebenen Produkte der Feldebene zu ermitteln.

Im Hutschienengehäuse inkl. Netzteil, erforderlichen Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung und Busabschluss.

Standardgehäuseabmessung:  B x H x T 300 x 400 x 200 mm 

Versorgungsspannung: 230 V AC 

inkl. folgender Dienstleistungen:

· Projektierung und Schnittstellenkonfiguration des angebotenen Vernetzungssystems gem. GEZE Standard.

· mechanische Montage, elektrischen Anschluss, Inbetriebnahme

              ...........  Option                   ..............................  €             ..............................  €
Optionale Zusatzdienstleistungen:

Erstellung von projektspezifischen Kabelplänen für Produktsysteme

Die Leistung umfasst: 

· Erstellung eines Grundschemas pro Türtyp

· Erstellung Kabelplan für die eingebauten Produktsysteme Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik

· Ein Änderungsindex ist enthalten; weitere Änderungen nach separatem Aufwand


	1.13 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Kompakt
Wartung (Eventualposition)

Kompakt Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650 , Richtlinie M-AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 24 Monate (Voraussetzung: Abschluss des
  Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)
- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen
- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung.
- Mindest-Vertragslaufzeit: 2 Jahre


	1.14 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Komfort
* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie M-AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)

- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette
- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Im Rahmen eines Wartungseinsatzes werden defekte oder abgenutzte Verschleißteile bis 25 Euro kostenlos ersetzt.
- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen innerhalb der verlängerten Gewährleistungsfrist (bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch)

- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung
- Mindest-Vertragslaufzeit: 3 Jahre


	1.15 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Komfort Plus

* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Plus Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie M-AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben (Vertragslaufzeit 4 oder 5 Jahre Laufzeit) auf Anfrage



	1.16 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Exklusiv

*Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB

Wartung und Instandhaltung (Eventualposition)

Exklusiv Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie M-AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben auf Anfrage




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

