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OPBOUW DEURDRANGER:

	30.80.35-a
	DRANGER

	
	0.
	DEURDRANGER NEN-EN 1154:A
Fabricaat: GEZE Benelux B.V.
Type: TS 5000 ISM
Uitvoering: glijrail, sluitvolgorderegeling voor dubbele deuren
Materiaal: massief aluminium
Oppervlaktebehandeling: 	/- blank geanodiseerd, EV1
				/- gelakt, RAL (naar keuze)
Sluitkracht (klasse): 2-6 
Sluitsnelheid: hydraulisch, traploos instelbaar 
Eindslag: hydraulisch, instelbaar
Openingsdemping: hydraulisch, instelbaar (75°)
Gebruikscategorie (klasse): 4, werking > 180°	
Corrosieweerstand (klasse): 4, zeer hoog			
Duurzaamheid (klasse): 8, 500.000 cycli
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- mechanische vastzetinrichting 

	01.
	BINNENDEUR / BUITENDEUR
Opbouwdeurdranger TS 5000 op direct zelfsluitende deuren. Dubbele deuren voorzien van ISM sluitvolgorderegeling.

	01.
	BINNENDEUR / BUITENDEUR
Opbouwdeurdranger TS 5000 op direct zelfsluitende deuren. Dubbele deuren voorzien van ISM sluitvolgorderegeling.
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