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GEZE Deurdranger inbouw
Boxer 
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Beschrijving:
Inbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1100 mm deurbreedte. tot max. 130 kg, voor deurdikte vanaf 40 mm.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 286 mm x D 32 mm x H 45 mm.

Technische aspecten:
· De inbouwdeurdranger, zwaarte 2-4 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte. 
· De sluitkracht, zwaarte 2-4 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de zijkant.
· De hydraulische eindslag en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn  instelbaar.
· Voor rook- en brandwerende deuren.

Standaard glijrail:
· Glijrail Boxer 12mm  > L 440mm x D 20mm x H 12mm.
· [bookmark: _GoBack]Glijrail Boxer 20.7mm > L 440mm x D 31mm x H 20.7mm.

Speciale uitvoeringen:
* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren )
* Boxer 2-4 2v 
* Boxer P

Kleuruitvoeringen:

	EV1  Zilverkleur
	Wit  
RAL 9016
	Zwart Mat
RAL 9005
	Andere
RAL kleuren
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