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	30.80.28-a
	DEUR- EN RAAMAANDRIJFSYSTEEM

	
	0.
	SCHUIFDEURAUTOMAAT
Fabricaat: GEZE Benelux B.V.
Type: Powerdrive
Bedrijfsspanning: 230 V AC, 50-60 Hz
Afmetingen kap, hoogte x diepte (mm): 150/200 x 185
Uitvoering: 	/- enkele schuifdeur (openingsbreedte 700-3000 mm) 
		/- dubbele schuifdeur (openingsbreedte 900-3000 mm)
Oppervlaktebehandeling kap:
/- blank geanodiseerd, EV1
/- gepoedercoat, RAL (naar keuze)
Type deurvleugel: 	/- GEZE fijngeraamd aluminium ISO-profielsysteem
                                      (maximaal deurgewicht 125 kg per stuk)
			/- deuren derden
                                       (maximaal deurgewicht 200 kg per stuk)
Beglazing: 		/- blank enkel gelaagd glas, 55.1
			/- blank dubbel glas, 33.1/9/33.1
Ondergeleiding:		/- doorgaande vloergeleiding (doorgang > 2000 mm)
			/- aluminium profiel, opbouw. 
Vergrendeling:
/- elektromechanische tandriemvergrendeling
/- mechanisch haakslot, halve/hele cilinder
/- automatisch haakslot, halve/hele cilinder 
/- mechanisch plintslot, halve/hele cilinder
/- bistabiele elektromechanische stangenvergrendeling
Aansturing/ Impulsgever:
- binnen / buiten: 	/- elleboogschakelaar (/-draadloos)
			/- radarbewegingsmelder
- toegangscontrole:  	/- inbraakvertragende sleutelschakelaar
 			/- RFID-reader (kaart-, taglezer),
			/- Fingerprint,
- laatste manknop: schakelaar met sleutelsymbool
- noodopener (opent de deur uit nachtvergrendeling)
Beveiligingsvoorzieningen (EN16005):
- automatische omkeerbeveiliging in open- en sluitrichting
- doorgangsbeveiliging: infraroodveld
- zijveldbeveiliging: infraroodveld
Speciale schakeling:
/- aansluiting op brandmeldcentrale, voor automatisch openen bij brandmelding
/- uitgebreide sluisfunctie, inclusief aan/uit schakelaar 
/- aansluiting op intercom / bellentableau
Toebehoren:
- tiptoets programmaschakelaar TPS, inbouw/opbouw
- batterij voor noodopening/-sluiting bij stroomuitval
- bevestigingsmiddelen en bekabeling


[bookmark: _GoBack]
GEZE Benelux B.V. | Postbus 9535 | NL-5602 LM Eindhoven | TEL +31 40 26 29 080 | WEB www.geze.nl | MAIL geze.nl@geze.com 
BEZOEKADRES Steenoven 36 | NL-5626 DK Eindhoven | K.V.K. 17134230 | BTW NR. NL8096.39.403.B01
image1.png




