Ausschreibungstext IQ lock AUT                       Version 1.2

Stand: 25.03.25
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	.........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Antipanik-Motorschloss Set GEZE IQ lock AUT für 2-flügelige Türen

Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss GEZE IQ lock AUT mit motorischem Gegenkasten und allen erforderlichen und geprüften Komponenten für 2-flügelige Vollpaniktüren nach EN 179 und EN 1125!

Bei Panikentriegelung über den Standflügel wird auch der Gangflügel mechanisch entriegelt. 

Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange.
Motorische Ansteuerung des Gegenkastens ermöglicht eine vollautomatisierte zweiflügelige Vollpaniklösung. 

Selbstverriegelung bei beiden Türflügel

Wechselfunktion zur Entriegelung von außen und integrierte elektrische Ablaufsicherung gegen Fehlbedienung im Gangflügel.

Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast!

Betriebsarten Gangflügel: Nacht, Gesicherter Tag, Dauerentriegelt
· Gesicherter Tag: Türöffnerfunktion durch gezielte Arretierung bzw. Lösung der Kreuzfalle 

· Nacht: Stahlriegel mit 20 mm Riegelausschluss / Motorischer Einzug des Riegels kleiner 1 Sek.

· Dauerentriegelt: Riegel eingezogen und Kreuzfalle ist nicht arretiert

Betriebsarten Standflügel: Nacht, Dauerentriegelt
· Nachtbetrieb: Stangen 20 mm ausschließend nach oben und unten
· Dauerentriegelung: Stangen eingezogen

Alle erforderlichen Kontakte sind im Schloss/Standflügel integriert und als potentialfreie Meldung auswertbar:

· Riegelkontakt  (bei 95 % Riegelausschluss)

· Drückerkontakt (bei Drückerbetätigung 10°) 

· Zylinderkontakt 

· Hilfsfallenkontakt (Tür offenstehend/Türblatt einliegend) 

· Freigabekontakt (Riegel komplett im Schlosskasten und Kreuzfalle weich) 

Bei Brandalarm und Stromausfall erfolgt automatische Umschaltung auf mechanische Grund- und Panikfunktion sowie Selbstverriegelung.

Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern und 9 mm Vierkantnuss. 

Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, 

Stulp von Schloss und Gegenkasten aus Edelstahl, 

Schloss ohne Umbau für DIN linke und rechte Türen verwendbar

Nennbetriebsspannung:       
       12-24 V DC

Stromaufnahme:                       kurzzeitig  250 mA bei 24 V; 500 mA bei 12 V (inkl. Steuerung)

Lieferung im Set bestehend aus:

· 1 St.  Motor-Einsteckschloss IQ lock EL DL mit Stulp
· 1 St.  Stangenantrieb IQ AUT zur motorischen Betätigung des Gegenkastens mit Stulp
· 1 St.  Mechanischer Gegenkasten DL mit Stulp

· 1 St.  Motorschlosssteuerung MST 210

· 1 St.  Anschlusskabel 12-adrig, 10 m

· 1 St.  Kabelübergang offen

· 1 St.  Reedschaltkontakt Set

· 1 St.  Schließblech für die Aufnahme der Verriegelung nach oben

· 1 St.  Schaltschloss

· 1 St.  Rundrohr für die Verriegelung nach oben 

· 1 St.  Massive Stange für die Verriegelung nach unten

· 1 St.  Stangenführung 

· 1 St.  Bodenschließmulde

(  ) IQ lock EL DL 9235 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm)

(  ) IQ lock EL DL 9240 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 40 mm)

(  ) IQ lock EL DL 9245 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm)

(  ) IQ lock EL DL 7255 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm)

(  ) IQ lock EL DL 7265 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm)

(  ) IQ lock EL DL 7280 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm)
(  ) IQ lock EL DL 7210 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 100 mm)
Zubehör:

( ) 1 St. Netzteil NT 19.2-24                                                          Id.-Nr. 089862 (Gangflügel)

( ) 1 St. Netzteil NT 1.5-24                                                            Id.-Nr. 151425 (Standflügel)

( ) 1 St. IO Modul IO 420

Für die Verwendung in Brandschutztüren muss das IQ lock AUT mit einer Notstrompufferung und dem GEZE IO Modul IO 420 betrieben werden.
Zudem wird für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen bzw. in Brandschutztüren der Beschlag nach EN179 bzw. EN 1125 benötigt:
Zugelassene Beschläge entnehmen Sie bitte den aktuell gültigen Zertifikatsversionen zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0757-CPR-229-7013137-5-2 / 0757-CPR-229PANIK-7013137-4. Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene GEZE Komponenten verbaut werden!

Zur Sicherstellung aller Funktionen des IQ lock AUT ist ein Türschließer System mit Schließfolgeregelung sowie eine Mitnehmerklappe anzubringen. Durch die motorische Entriegelung des IQ lock AUT am Gang- und Standflügel kann auch eine geeignete zweiflügelige Drehtürantriebslösung verwendet werden (kein Invers!). 

GEZE empfiehlt hier 

(  ) 1 Stück Powerturn                                                              Id.-Nr. 157088

oder
(  ) 1 Stück EMD F-IS                                                              Id.-Nr. 122037
oder

(  ) 2 Stück TS 5000                                                                Id.-Nr. 027333 

(  ) 1 Stück ISM Gleitschiene                                                   Id.-Nr. 115549


Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com


