__________________________________________________________________________________
Nr. crt.

Cantitate

UM   
Preţ unitar

Preţ total
__________________________________________________________________________________

	1.0 
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
Amortizor de uşă tip GEZE TS 5000 ISM,
pentru uşi antifoc şi antiincendiare,
cf. EN 1158, mărime 2-6;
cu regulator mecanic integrat secvenţe de închidere,
forţă de închidere reglabilă din faţă, mărimea EN 2-6, viteză de închidere şi limitator de cursă reglabile, 
cu amortizor de deschidere reglabil din faţă,
cu indicator optic de forţă,
montare standard pe blat uşă/la balama,
cu plăcuţă de montaj
Culoare:
(  ) argintiu
(  ) bronz închis
(  ) alb
(  ) RAL ........



