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GEZE Ferme-portes intégré
Boxer 2-4 
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Description: 
Ferme-portes encastré de type GEZE Boxer 2-4, à came et bras à coulisse conforme à la norme EN 1154, CE pour pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1100mm et pesant jusqu’à 130 Kg. Epaisseur min. du vantail 40mm.

Dimensions:
Le corps du ferme-portes est usiné en aluminium massif aux dimensions réduites de : L 240mm x l 32mm x H 42mm. Le bras à coulisse est visible uniquement lorsque la porte est ouverte.

Aspect techniques :
· Homologation pour portes coupe-feu et par-flammes (avec certificat de conformité de la porte correspondant)
· Montage standard (idem DIN gauche ou droite) du corps dans l’ouvrant de porte côté paumelles. L’épaisseur minimum du vantail est de 40mm et le fraisage dans sa partie supérieur pour accueillir le Boxer est de : L 286mm x l 32mm x H 45mm.
· Le ferme-portes est adapté pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1100mm et pesant jusqu’à 130 Kg.
· Classe de résistance à la corrosion très haute, 4.
· La force de fermeture, le freinage à l’ouverture, l’à-coup final et la vitesse de fermeture sont aisément réglables par le dessus (même après l’installation) et thermoconstants.

Bras à coulisse standard:
· [bookmark: _GoBack]Bras à coulisse Boxer 12mm  > L 440mm x l 20mm x H 12mm
· Bras à coulisse Boxer 20.7mm > L 440mm x l 31mm x H 20.7mm

Versions spéciales:
* avec arrêt mécanique réglable à plage continue entre 80° et 120° (interdit sur porte coupe-feu)

Couleur : 

	EV1    Argent
	Blanc  
RAL 9016
	Noir Mat
RAL 9005
	Autre couleur RAL 
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