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GEZE Deurdranger inbouw
Boxer E 3-6	
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Beschrijving:
Inbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren met elektromechanische vastzetting, tot 1400 mm deurbreedte. tot max. 180 kg, voor deurdikte vanaf 50 mm.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 293 mm x D 40 mm x H 54 mm.

Technische aspecten:
· De inbouwdeurdranger, zwaarte 3-6 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte. 
· De sluitkracht, zwaarte 3-6 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de zijkant.
· De hydraulische eindslag en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn  instelbaar.
· Voor rook- en brandwerende deuren.

E-glijrail:
· E-glijrail elektromechanisch in openstand vastzetbaar.
· [bookmark: _GoBack]Vastzetting is overrijdbaar en de openingshoek is instelbaar tussen ca. 80° en 120.

Kleuruitvoeringen:

	EV1  Zilverkleur
	Wit  
RAL 9016
	Zwart Mat
RAL 9005
	Andere
RAL kleuren

	Standaard
	Standaard
	Standaard
	Optie
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