

Ausschreibungstext myGEZE Control Gebäudeautomationssystem Version 0.2	Stand: 29.06.26

	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	



	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	
Gebäudeautomationssystem zur Integration in Gebäudemanagementsysteme

Für die Anbindung von Fluchttürzentralen, elektrischen Schlössern, automatischen Türsystemen, RWA und automatischen Fenstersystemen sowie Geräte angrenzender Gewerke zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen:

· Es ist ein BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) vorzusehen
· Die getestete Konformität des Produktes zum BACnet- Standard ISO 16484-5 ist nachzuweisen


	1.1 

	
myGEZE Control System

Basis-Controller als leistungsfähiger Controller / Steuerung mit einem geswitchten Ethernet-Port, der das BACnet-Protokoll unterstützt. 
BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller)
BACnet Protocol Revision 14

zur Integration von GEZE Feldbusgeräten

bestehend aus:

…….  Stk  	myGEZE Control Basis-Controller, Embedded PC / Steuerung
                         inkl. Softwarelizenz GEZE Library 

........  Stk 	OPC UA als zusätzliche Schnittstelle (Lizenz) 

........  Stk 	GEZE Automatische Türantriebe (DCU)  
                          z.B. GEZE Powerturn, Slimdrive SL-NT, Revo.Prime, etc.

........  Stk          GEZE RWS Fluchttürsteuerung TZ32x
                         
........  Stk 	GEZE Automatische Drehtürantrieb mit Fluchttürsteuerung (DCU+TZ32x)
                          im Verbund

........  Stk 	GEZE RWA Notstromsteuerzentrale MBZ 300
		                          
........  Stk 	Digitaler Eingang zur Anbindung von Binär-Eingangssignalen
                         auf Basis potenzialfreier Kontakte 

........  Stk 	Digitaler Ausgang zur Anbindung von digitalen Ausgangssignalen
                         auf Basis potenzialfreier Kontakte 24V DC

........  Stk 	GEZE Feststellanlage am Controller 

........  Stk 	GEZE IO 420 CAN-Bus-Modul mit je 4 dig. Ein- und Ausgängen 

........  Stk 	GEZE IQ Box KNX für GEZE IQ Window Drives 

inkl. passenden Hutschienengehäuses mit Netzteil sowie der erforderlichen Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung und Terminierung.


Die Art und Anzahl der eingesetzten Klemmensysteme ergibt sich aus den angebundenen Produktsystemen.

Versorgungsspannung: 230V AC 

inkl. folgender Dienstleistungen:

· Projektierung und Schnittstellenkonfiguration des angebotenen Vernetzungssystems gem. GEZE Standard.

· mechanische Montage, elektrischen Anschluss, Inbetriebnahme

· Elektroschaltplan für den Controller 

· Projektüberwachung/-koordination 

.........................  Stück                   ..............................  €             ..............................  €



	1.2 
	
myGEZE OPC UA (Lizenz) 
 
Lizenzoption myGEZE Control als OPC UA Server für die Kommunikation mit den Standardprotokoll OPC UA. 

........................  Stück                   ..............................  €             ..............................  €



	1.3 
	
myGEZE Viewer (Lizenz)
 
GEZE Tableausoftware myGEZE Viewer als Softwareapplikation zur browserbasierenden Anzeige und Bedienung von angebundenen GEZE-Produktsystemen aus den Bereichen Rettungswegtechnik und Automatikantriebe

Darzustellende Geräte (Devices): …….. (Anzahl 1-50)

........................  Stück                   ..............................  €             ..............................  €



	1.4 

	
Optionale Zusatzdienstleistungen:

Erstellung von projektspezifischen Kabelplänen für Produktsysteme

Die Leistung umfasst: 
· Erstellung eines Grundschemas pro Türtyp
· Erstellung Kabelplan für die eingebauten Produktsysteme Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik
· Ein Änderungsindex ist enthalten; weitere Änderungen nach separatem Aufwand

            ........................  Option                   ..............................  €             .............................  €
zusätzliche/außerordentliche Planungs- u. Koordinations-Termine / Baubesprechungen mit dem Auftraggeber und anderen Gewerken in der Planungsphase

........  Stk 	als Onlinetermin

........  Stk 	als Termin vor Ort inkl. Anfahrt

........................  Option                   ..............................  €             ............................  €


Stundenlohnarbeiten und zusätzliche Anfahrt
Stundenlohnarbeiten für zusätzliche Arbeiten und Leistungen. Abrechnung nach Zeit und Aufwand auf Nachweis.
...................1 Stunde  Option                   .......................  €             ..........................  €

...................1 Anfahrt  Option                   .......................  €             ........................... €




	1.5 
	[bookmark: _Hlk135207916]
Zubehör

CAN-Interface  
 
CAN-Erweiterungsmodul galvanisch getrennt für automatische Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control.
Montage, elelektrischer Anschluß und CAN Adressierung

............................  Option                   ..............................  €             ..............................  €
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