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TS 5000 L	
Beschrijving:
Opbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1400 mm deurbreedte.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 287 mm x D 47 mm x H 60 mm.

Technische aspecten:
· De opbouwdeurdranger, zwaarte 2-6 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1400 mm deurbreedte. 
· De sluitkracht, zwaarte 2-6 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de voorzijde.
· De sluitkracht  is afleesbaar aan de voorzijde .
· De hydraulische eindslag , openingsdemping en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn aan de voorzijde instelbaar.
· TS 5000 : Standaardmontage op het deurblad  scharnierzijde of kops niet-scharnierzijde. 
· TS 5000 L : Standaardmontage op het deurblad  niet-scharnierzijde of kops scharnierzijde. 
· Montage en afdekkap uitvoerbaar zonder montageplaat .

Speciale uitvoeringen:
* GEZE TS 5000 T-stop glijrail.
* GEZE TS 5000 ECline
* GEZE TS 5000 S

Standaard glijrail:
· Standaard glijrail in de hoogte verstelbaar en met verdoken vastzetschroeven :  L 448,5 mm x D 30,5 mm x H 20,5 mm
· Montage standaard glijrail aan scharnierzijde
· Montage standaard glijrail BG aan niet-scharnierzijde

Speciale uitvoeringen:
* Met geïntegreerde openingsbegrenzer
* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren )
* Met geïntegreerde openingsondersteuning : TS 5000 ECline

Kleuruitvoeringen:
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