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GEZE Deurdranger opbouw met schaararm
TS 2000 NV 
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Beschrijving:
Opbouwdeurdranger met schaararm voor enkele deuren, deurbreedte tot 
1100 mm.

Afmeting: 
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd, is balkvormig en heeft
beperkte afmetingen : L 226 mm x D 48 mm x H 60 mm.

Technische aspecten:
· De opbouwdeurdranger is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale / als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte.
· De sluitkracht volgens EN 1154, zwaarte 2-4 is traploos instelbaar.
· De krachtinstelling bevindt zich aan de zijkant.
· De sluitsnelheid , openingsdemping en de eindslag zijn aan de voorzijde instelbaar.
· Standaardmontage op de het deurblad scharnierzijde, kops aan niet-scharnierzijde.
· Deurbladmontage niet-scharnierzijde mogelijk in parallelarm montage.
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Speciale uitvoeringen:
* GEZE TS 2000 NV BC met vastzetarm.
* Met instelbare vastzethoek tussen 70˚ en 150˚.

Kleuruitvoeringen:

	EV1  Zilverkleur
	Wit  
RAL 9016
	Zwart Mat
RAL 9005
	Andere
RAL kleuren

	Standaard
	Standaard
	Standaard
	Optie
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