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[image: ]GEZE Deurdranger inbouw
Boxer 3-6	
Beschrijving:
Inbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, tot 1400 mm deurbreedte. tot max. 180 kg, voor deurdikte vanaf 50 mm.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd met corrosieweerstand klasse 4 ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen: L 293 mm x D 40 mm x H 54 mm.

Technische aspecten:
· De inbouwdeurdranger, zwaarte 3-6 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte. 
· De sluitkracht, zwaarte 3-6 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de zijkant.
· De hydraulische eindslag en de temperatuurongevoelige sluitsnelheid zijn instelbaar.
· Voor rook- en brandwerende deuren.

Standaard glijrail:
· Glijrail Boxer 12mm  > L 440mm x D 20mm x H 12mm
· Glijrail Boxer 20.7mm > L 440mm x D 31mm x H 20.7mm

Speciale uitvoeringen:
[bookmark: _GoBack]* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren)

Kleuruitvoeringen:

	EV1  Zilverkleur
	Wit  
RAL 9016
	Zwart Mat
RAL 9005
	Andere
RAL kleuren

	Standaard
	Standaard
	Standaard
	Optie
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