[image: GEZE_Logo_RGB]Cahier des charges 
version: mai 2020


GEZE Ferme-portes en applique
TS 1500
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[bookmark: _GoBack]Description: 
Ferme-portes de type GEZE TS 1500, à crémaillère symétrique avec axe pluri réglages et bras à compas conforme à la norme EN 1154, CE., pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1100mm.

Dimensions:
Le corps du ferme-portes est usiné en aluminium massif aux dimensions réduites de : L 177mm x l 39mm x H 50mm et avec un design bombé.

Aspects techniques :
· Montage standard corps sur l’ouvrant de porte côté paumelles et possibilité de montage du corps sur le dormant côté opposé aux paumelles.
· Le ferme-portes est adapté pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1100mm.
· Réglage de la force de fermeture EN 3 et 4
· Classe de résistance à la corrosion très haute, 4.
· A-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants.

Versions spéciale:
* Avec bras d’arrêt mécanique réglable entre 70° et 150° (interdit sur porte coupe-feu)

Couleur :

	EV1    Argent
	Blanc  
RAL 9016
	Noir Mat
RAL 9005
	Autre couleur RAL 
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