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GEZE Elektromechanische aandrijving voor draaideuren
SLIMDRIVE EMD
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(De rode delen dienen nog ingevuld/gewijzigd te worden)

Beschrijving:
Elektromechanische aandrijving voor draaideuren type GEZE Slimdrive EMD of equivalent, met een opbouwhoogte van slechts 70 mm voor  deuren tot  180 Kg.

Afmeting:
B 650mmxD 121mm x H70mm

Technische aspecten:
· Het openen en sluiten gebeurt  door een elektromotor (montage geleidingsrail sterkte 2-5) of (schaararm sterkte 3-6) (230 V / AC.
· De openings- en sluitsnelheid, de openingsdemping en Push & Go functie voor semi- automatisch openen instelbaar. De opening wordt geleverd door manuele of automatische bediening (type drukknop, externe radar, infrarood ).
· Het systeem moet een openingshoek waarborgen die instelbaar is van 0 tot 60 seconden totdat de maximale openingshoek van 115 ° bereikt is.
· Het mechanisme kan verschillende functies: Full of low energy overeenkomstig DIN 18650 en EN 16005.
· Alle parameters instelbaar zijn via geïntegreerde systeem in de microprocessor gestuurde digitale display.

Speciale uitvoeringen:
· Slimdrive EMD F: elektromechanische aandrijving voor draaideuren Type GEZE EMD-F of dergelijke, met een aandrijving van slechts 70 mm hoog kan het blad bewegen tot 230 kg. De sluiting bij stroomuitval wordt verzekerd door een geïntegreerde deursluitende veer, zodat het mechanisme vasthoudt aan zijn intrinsieke sluitfunctie. Geschikt voor brandwerende deuren.
· Slimdrive EMD-F-IS: met geïntegreerde sluitvolgorde regeling voor montage op 2 deurbladen
· Slimdrive INVERS elektromechanische aandrijving voor draaideuren met 1 en 2 deurbladen  (RWA ventilatie en nooduitgangen). Bij brandalarm en / of stroomstoring wordt het deurblad automatisch geopend door een geïntegreerde veer, zodat het mechanisme vasthoudt aan zijn intrinsieke openingsfunctie.

Kleuruitvoeringen:
· Body en arm (satijn zilver, donker brons, wit RAL RAL ...)





Uitvoering
· Veiligheidssensoren voor obstakeldetectie / personen in het detectieveld type Flatscan

Aansturing/ Impulsgever:
· - binnen / buiten: 	/- elleboogschakelaar (draadloos)
			/- radarbewegingsmelder			
· /- toegangscontrole
· /- draadloze RF-handzender
· externe tiptoets programmaschakelaar TPS, inbouw/opbouw
[bookmark: _GoBack]
GEZE Benelux B.V. | Postbus 9535 | NL-5602 LM Eindhoven | TEL +32 15 21 11 28 | WEB www.geze.be | MAIL geze.be@geze.com 
BEZOEKADRES Steenoven 36 | NL-5626 DK Eindhoven | K.V.K. 17134230 | BTW NR. BE0479.155.650

image1.png




image2.png




