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GEZE Ferme-portes en applique
TS 4000 EFS
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[bookmark: _GoBack]Description: 
Ferme-portes de type GEZE TS 4000 EFS (24V DC),  à crémaillère symétrique avec axe pluri réglages et bras à compas conforme à la norme EN 1154, CE. Ferme-portes avec une fonction débrayée « Freeswing », pour des portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite avec une largeur de vantail jusqu’à 1400mm.

Dimensions:
Le corps du ferme-portes est usiné en aluminium massif aux dimensions réduites de L 325mm x l 46mm x H 60mm et avec un design bombé.

Aspects techniques :
· Le ferme-porte TS 4000 EFS (24 V DC) pour les portes à 1 vantail est doté d’une fonction débrayée « Freeswing ». L’utilisateur peut ainsi passer la porte moyennant peu d’effort à l’ouverture ou à la fermeture une fois que la fonction débrayée a été activée en ouvrant la porte une première fois à environ 90°.
· Le ferme-porte dispose, pour la réalisation de la fonction débrayée, d’un arrêt électrohydraulique à plage continue conforme EN1155 de 80° à 180° 
· Homologué pour les portes à simple action fermant à droite ou à gauche avec une largeur de vantail jusqu’à 1 400 mm.
· Homologué pour le montage sur les portes coupe-feu et pare-flammes. 
· Force de fermeture 1–6 conforme à la norme EN1154 avec indicateur optique de la force et vitesse de fermeture thermo-stabilisée réglable en façade.
· A-coup final réglable par le bras à compas.
· Classe de résistance à la corrosion très haute, 4.

Versions spéciale:
* GEZE TS 4000 EFS / Montage sur le dormant, côté opposé aux paumelles 24 V DC

Couleur :

	EV1    Argent
	Blanc  
RAL 9016
	Noir Mat
RAL 9005
	Autre couleur RAL 
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