Ausschreibungstext GEZE Revo.PRIME GG                                       Version 1.0
Stand: 06.08.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Revo.PRIME GG Ganzglas-Karusselltüranlage in drei- oder vierflügeliger Ausführung
In herausragender, transparenter Optik, mit frei wählbarem Durchmesser bis 3000 mm, TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005, mit unterschiedlichen Antriebsarten und vielen, möglichen Ausstattungsoptionen
Antriebsarten:
(  ) Manuelle Betätigung der Tür

oder

(  ) Manuell betätigte Tür (Drehkreuz) mit GEZE Drehzahlbegrenzer, d.h. die maximale Geschwindigkeit der Karusselltür wird durch einen Sicherheitsmechanismus in der Tür begrenzt.

oder

(  ) Manuell betätigte Tür (Drehkreuz) mit GEZE Positionierautomatik. Nach der Begehung wird das Drehkreuz motorisch mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Ausgangsposition/ Endposition gebracht.
oder

(  ) Vollautomatische GEZE Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder)
Mikroprozessorgesteuerter elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 330 W / 10 A
Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten
Anbindung an eine Gebäudeleittechnik mit vorbelegten Ein- und Ausgängen möglich
Geprüft nach DIN EN 16005:2013-01
Rohbauaussparung im Boden: 970 x 900 x 200 mm

Baumaße:
(  ) Außendurchmesser:..  ..................mm (frei wählbar zwischen 1880 und 3240 mm)

(  ) Lichte Durchgangshöhe DH: ....  .. mm (bis 3000 mm, höher auf Anfrage)

(  ) Gesamthöhe Türanlage: ...............mm
(  ) Kranzhöhe: 17,52 mm (Höhe des Glasdaches)
(  ) Bodeneinstand: ................   ..........mm (mind. 200 mm)
Hinweis: Montageabstand: 40 mm umlaufend
Türposition in Fassade:

(  ) mittig

(  ) außermittig, Versatz zur Fassade …..mm
Ausführungsart:

(  ) dreiflügelig

(  ) vierflügelig

Drehflügel:
Starre Türflügel 3-seitig feingerahmt, 65 mm Ansichtsbreite zur Aufnahme von ESG-Glas

Trommelwände:

Dreiseitig feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen mit 60 mm Ansichtsbreite. Seitenteilstoß mit integrierter Hohlkammer zur Kabelführung nach oben und/oder unten. Seitenteilfüllung mit gebogenem VSG 16 mm, klar

Deckenkonstruktion:
(  ) Glasdecke aus flachem 17,52 mm VSG (2 x TVG)- Klarglas. Außenkanten mit Kantenschutz. Die beiden Glashalbschalen sind punktförmig gehalten und mit einer Aussparung zur Aufnahme der Drehachsenlagerung versehen.
Oberfläche der Leichtmetallteile:

(  ) Pulverbeschichtung nach RAL
oder

(  ) Leichtmetall eloxiert E6/EV1

oder
(  ) Leichtmetall eloxiert Euras C31, C32, C33, C34, C35

oder

(  ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 (1.4301)
oder

(  ) belegt mit Edelstahl poliert (1.4301)
Bodenring:
(  ) GEZE 360° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30 x 30 x 2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung. 
Abmessungen Antriebskasten: 871 × 614 × 180 mm
(  ) Abstellblech ab 200 mm

und/oder

(  ) Los-Festflansch nach DIN 18533
Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung.
Bodenbelag:
(  ) GEZE Reinstreifermatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage!

oder

(  ) ohne Bodenbelag
Lieferung und Montage:
Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nachtverschluss mit durchgehender 4-Punkt Führung (Eventualposition)
(  ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren außenlaufend, manuell, als Unterflur-Rollenführung, Kastengröße der Unterflur-Rollenführung im Fußboden ca. 85 x 99 mm (bei 3-flügelig 120°; bei 4-flügelig 180°) mit Anschluss für bauseitige Entwässerung, Nachtschiebetüren aus gebogenem 12 mm VSG, klar, Bodenriegelschloss am Schiebeflügel (bauseitiger Profilzylinder), Verschluss von Innen- und Außenseite.

	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)
(  ) keine Verriegelung

oder

(  ) manuelle Verriegelung mit GEZE Treibriegelschloss im Türflügel integriert, inklusive Profilhalbzylinder 

Hinweis:
Beim Einsatz eines Nachtverschlusses kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden.


	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Griffe (Eventualposition)
(  ) geschliffene, horizontale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge: …..
oder
 (  ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Standardlänge bis 1500 mm
(  ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 40 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge entsprechend Türflügelhöhe


	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40

(  ) AP   (  ) UP



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Taster Sonderfunktion für Menschen mit Behinderung (Eventualposition)

(  ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol am rechten Pfosten  der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit reduziert, um körperlich eingeschränkten Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten.
Hinweis: Einsatz nur bei vollautomatischem Antrieb möglich.

	
	

	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Fassadenanschluss

(  ) Seitliche U-Profile mit umlaufenden Anschlusspaneelen 34 mm in Anlagenfarbe von
     GEZE inkl. Montage und Versiegelung

	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
CAN-Interface für die Vernetzung ins Gebäudemanagement
 

Technische Daten:

CAN-Interface galvanisch getrennt

 

CAN-Erweiterungsmodul für automatische GEZE Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control



	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Aufschaltung Gebäudeautomation

Zur Integration von Fluchttürzentralen, Drehtürantrieben, Schiebetüren, automatischen Fenstersystemen in ein Gebäudemanagementsystem zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen.

Es ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen:

BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) mit getesteter Konformität zum BACnet- Standard ISO 16484-5


Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

