Ausschreibungstext GEZE Revo.PRIME RC2                                       Version 1.0
Stand: 05.08.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Revo.PRIME RC2: Karusselltüranlage in drei- oder vierflügeliger Ausführung

mit frei wählbarem Innendurchmesser von 2200 bis 3800 mm, RC2 geprüft nach DIN EN 1627 – 1630, TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005, mit einer Kranzhöhe von 75 mm, Antrieb vollständig in Deckenkonstruktion integriert. Trommelwände und Türflügel mit feiner Rahmung in heller, einladender Optik.
Antriebsarten

(  ) Manuelle Betätigung der Tür

oder

(  ) Manuell betätigte Tür (Drehkreuz) mit GEZE Drehzahlbegrenzer, d.h. die max. Geschwindigkeit der Karusselltür wird durch einen Sicherheitsmechanismus in der Tür begrenzt. 

oder

(  ) Manuell betätigte Tür (Drehkreuz) mit GEZE Positionierautomatik. Nach der Begehung wird das Drehkreuz motorisch mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Ausgangsposition/Endstellung gebracht.

oder

(  ) Vollautomatische GEZE Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder)

Mikroprozessorgesteuerter, elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 330 W / 10 A

Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten
Anbindung an eine Gebäudeleittechnik mit vorbelegten Ein- und Ausgängen möglich
Geprüft nach EN 16005:2013-01
Baumaße:
(  ) Außendurchmesser:..  ..................mm (frei wählbar zwischen 2420 und 4020 mm)

(  ) Lichte Durchgangshöhe DH: ....  .. mm (bis 3000 mm, höher auf Anfrage)

(  ) Gesamthöhe Türanlage: ...............mm

(  ) Bodeneinstand: ................   ..........mm (mind. 60 mm)

Hinweis: Montageabstand: 40 mm umlaufend
Türposition in Fassade:

(  ) mittig, Rahmenportal max. Breite 300 mm
(  ) außermittig, Versatz zur Fassade …..mm, Rahmenportal maximale Breite 150 mm
Hinweis: Tür kann nur nach Innen verschoben werden
Ausführungsart:

(  ) dreiflügelig

(  ) vierflügelig

Drehflügel:
(  ) Starre Türflügel feingerahmt, 65 mm Ansichtsbreite zur Aufnahme von ESG Glas

oder

(  ) klappbare/schwenkbare Flügel geeignet für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen und zu Lüftungszwecken mit einer Kranzhöhe von nur 200 mm. Einsatz nur für 4-flg. Türsysteme
Hinweis: Ein geeigneter Flucht- und Rettungsweg wird erst ab einem Innendurchmesser von 2600 mm erreicht. Max. Windbelastung 6 Beaufort.

Hinweis: Örtliche baurechtliche Vorgaben sind zu beachten.

Rahmenportal RC2:

Aluminium-Rahmenkonstruktion in Anlagenfarbe zum Einbau der Tür in eine RC2 geprüfte Fassade oder einer Wandkonstruktion nach den Vorgaben der EN 1627. Max. Breite 300 mm. Profil oben 100 mm.

(  ) Ausführung als Sandwichprofil

(  ) Ausführung als Kastenprofil

Hinweis: Bei außermittiger Positionierung der Türe hat das Rahmenportal eine maximale Breite von 150 mm und es können bis zu 6 Seitenteile zum Einsatz kommen.
Trommelwände außen dreiseitig feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen mit 60 mm Ansichtsbreite. Seitenteilstoß mit integrierter Hohlkammer zur Kabelführung nach oben und/oder unten. Seitenteilfüllung mit:
Seitenteile mit VSG-Sicherheitsglas feingerahmt

(  ) mit VSG-Glas (in Anlehnung an P4A) 11 mm, klar

Trommelwände innen feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen zur Aufnahme von:
(  ) gebogenem VSG 10/12 mm, klar

Deckenkonstruktion aus Aluminium:
(  ) 75 mm Standardhöhe 
oder

(  ) ___ mm bei erhöhter Deckenkonstruktion (200/400/600/800 mm) mit umlaufender Kranzblende aus gebogenen Aluminiumblechen

Dachabdeckung im Außenbereich:

(  ) optische Blechabdeckung in Anlagenfarbe
oder

(  ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle)

Dachabdeckung im Innenbereich:

Optische Blechabdeckung aus 2 mm Aluminium in Anlagenfarbe
Deckenuntersicht:

(  ) bestehend aus Kreissegmenten aus Aluminium in Anlagenfarbe inkl. Revisionsöffnung

(  ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren innenlaufend, automatisiert, mit Totmannsteuerung und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall, mit automatisierter Stangenverriegelung, Fahrflügel mit VSG-Sicherheitsglas feingerahmt (bis 120 kg Flügelgewicht) mit integriertem Riegelkontakt:

(  ) mit VSG-Glas (in Anlehnung an P4A) 11 mm

Oberfläche der Leichtmetallteile:

(  ) Pulverbeschichtung nach RAL

oder

(  ) Leichtmetall eloxiert E6/EV1

oder

(  ) Leichtmetall eloxiert Euras C31, C32, C33, C34, C35

Bodenring

(  ) GEZE 360° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30 x 30 x 2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung.

(  ) Abstellblech ab 100 mm

und/oder

(  ) Los-Festflansch nach DIN 18533
Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung.
Bodenbelag

(  ) GEZE Reinstreifermatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage!

oder

(  ) ohne Bodenbelag
Lieferung und Montage

Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach EN 16005 Werksmonteure bzw. Servicepartner.



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)
(  ) keine Verriegelung

oder

(  ) manuelle Verriegelung mit GEZE Treibriegelschloss im Türflügel integriert, inklusive Profilhalbzylinder 

oder

(  ) elektromechanische Verriegelung (bistabil), bei eventuellem Stromausfall bleibt der Zustand erhalten, den die Tür zuvor hatte (nur Automatik)
Hinweis: Beim Einsatz eines Nachtverschlusses kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden.


	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Griffe (Eventualposition)
(  ) geschliffene, horizontale Edelstahl- Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge: …..
oder
 (  ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Standardlänge bis 1500 mm
oder
(  ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 40 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge entsprechend Türflügelhöhe


	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40

(  ) AP   (  ) UP



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Taster Sonderfunktion für Menschen mit Behinderung (Eventualposition)

(  ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol am rechten Pfosten  der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit reduziert, um körperlich eingeschränkten Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten. 
Hinweis: Einsatz nur bei vollautomatischem Antrieb möglich.



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Beleuchtung (Eventualposition)

(  ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 2,6 W) integriert in der Deckenuntersicht. Kann bei Bedarf über die Gebäudeleittechnik angesteuert werden.
oder

(  ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm)


	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Luftschleieranlage (Eventualposition)

(  ) in der Deckenkonstruktion der Karusselltür voll integrierte Luftschleieranlage inkl. Ausblaskanal im Kranzbereich. Die Bedienung erfolgt über ein Bedientableau. Eine Anbindung an die Gebäudeleittechnik ist möglich. Die Mindestkranzhöhe ist durchmesserabhängig.

Ausführung der Luftschleieranlage mit:

(  ) Elektroanschluss:                   Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h

(  ) Warmwasseranschluss          Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h
Hinweis: Zur Bemessung und Festlegung des Luftschleiers empfehlen wir einen Fachplaner hinzuzuziehen. Der Anschluss an das Heizungssystem erfolgt bauseits.



Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

