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GEZE Ferme-portes en applique 
TS 5000 E-ISM	
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Description:
Ferme-portes  à crémaillère elliptique, équipé d’un sélecteur de fermeture hydraulique intégré, avec axe pluri réglages et bras à coulisse, pour des portes à 2 vantaux ouvrant à gauche ou à droite avec une largueur de vantail jusqu’à 1400mm. 

Dimensions:
Le corps du ferme-portes est usiné en aluminium massif aux dimensions réduites de : L 287mm x l 47mm x H 60mm et avec un design bombé.

Aspects techniques :
· Le ferme-portes est adapté pour des double-portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite, avec une largeur de vantail jusqu’à 1400mm. 
· Entraxe des paumelles, min = 1300mm , max : 2800mm
· [bookmark: _GoBack]Le sélecteur de fermeture intégré avec protection anti-vandalisme garantit la sélection de fermeture des deux vantaux lorsqu’il s’agit de portes à deux vantaux. A la fermeture, le vantail mobile reste en position d’attente jusqu’à ce que le vantail semi-fixe soit fermé et débloque le vantail mobile via la régulation de fermeture mécanique intégrée (selon EN 1158).
· Homologation pour portes coupe-feu et pare-flammes.
· Réglage de la force de fermeture à plage continue de 2 à 6 EN par vis frontale.
· Lecteur optique en façade permettant la visualisation immédiate et précise de la force réglée.
· A-coup final hydraulique, vitesse de fermeture et freinage à l’ouverture réglables et thermoconstants.
· Classe de résistance à la corrosion très haute, 4.
· TS 5000 ISM : Montage standard du corps sur l’ouvrant- côté paumelles
· TS 5000 L-ISM : montage inversé - montage du corps sur l’ouvrant, côté opposé aux paumelles

Versions spéciales:
* GEZE TS 5000 ISM-E : avec arrêt électro-mécanique 
* GEZE TS 5000 ISM Ecline : avec aide à l’ouverture
* GEZE TS 5000 ISM VPK – avec fonction antipanique

Bras à coulisse ISM standard :
· Bras à coulisse standard réglable en hauteur et avec vis de fixations invisibles :         L 2630 mm x D 40mm x H 30 mm
· Montage standard du bras à coulisse côté paumelles.
· Montage standard du bras à coulisse BG côté opposé paumelles.
· Sélecteur de fermeture intégré

Versions spéciales:
* Avec limiteur d’ouverture intégré.(compatible avec arrêt mécanique)
* Avec arrêt mécanique intégré (interdit sur porte coupe-feu)
* Avec aide à l’ouverture intégrée : TS 5000 ECline




Couleur :

	EV1    Argent
	Blanc  
RAL 9016
	Noir Mat
RAL 9005
	Autre couleur RAL 
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