Ausschreibungstext GEZE Revo.PURE                                       Version 1.0
Stand: 29.06.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Revo.PURE: Karusselltürsystem in drei- oder vierflügeliger Ausführung
mit frei wählbarem Durchmesser bis 3800 mm, TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005, mit einer Kranzhöhe von 200 mm, Antrieb vollständig in der Deckenkonstruktion integriert. Trommelwände und Türflügel mit feiner Rahmung in heller, einladender Optik.
Antriebsarten

(  ) manuelle Betätigung der Tür

oder

(  ) vollautomatisches GEZE Karusselltürsystem (Ansteuerung über Bewegungsmelder)
Mikroprozessorgesteuerter  elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 60 Hz / 330 W / 10 A
Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten
Anbindung an eine Gebäudeleittechnik mit vorbelegten Ein- und Ausgängen möglich
geprüft nach EN 16005:2013-01
Baumaße:
(  ) Außendurchmesser:..  ..................mm (frei wählbar zwischen 1880 und 3880 mm)

(  ) Lichte Durchgangshöhe DH: ....  .. mm (bis 3000 mm, höher auf Anfrage)

(  ) Gesamthöhe Türanlage: ...............mm

(  ) Bodeneinstand: ................   ..........mm (mind. 60 mm)

Hinweis: Montageabstand: 40 mm umlaufend
Türposition in der Fassade:

(  ) mittig

(  ) außermittig, Versatz zur Fassade …..mm
Ausführungsart:

(  ) dreiflügelig

(  ) vierflügelig

Flügel:
Starre Türflügel feingerahmt, 80 mm Ansichtsbreite zur Aufnahme von Verbundsicherheitsglas
Trommelwände feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen mit 80 mm Ansichtsbreite. Seitenteilstoß mit integrierter Hohlkammer zur Führung der Kabel nach oben und/oder unten. Trommelwandfüllung mit:
(  ) gebogenem VSG 8/10 mm, klar

Deckenkonstruktion aus Aluminium:
(  ) 200 mm Standardhöhe 
oder

(  ) ___ mm bei erhöhter Deckenkonstruktion (200 – 600 mm) mit umlaufender Kranzblende aus gebogenen Aluminiumblechen

Dachabdeckung im Außenbereich:

(  ) optische Blechabdeckung aus 1,5 mm Aluminium in Anlagenfarbe
oder

(  ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle)

Dachabdeckung im Innenbereich:

Optische Blechabdeckung aus 1,5 mm Aluminium in Anlagenfarbe
Deckenuntersicht:

(  ) bestehend aus Kreissegmenten aus Aluminium in Anlagenfarbe inkl. Revisionsöffnung

Oberfläche der Leichtmetallteile:

(  ) Pulverbeschichtung nach RAL
oder

(  ) LM eloxiert E6/EV1

oder

(  ) Farbeloxal ............

oder

(  ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 (1.4301)
oder

(  ) belegt mit Edelstahl poliert (1.4301)
Bodenring

(  ) GEZE 360° Edelstahl (V2A), Bodenring aus Rechteckrohr 30 x 30 x 2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Einfassung des Bodenbelags
mit
(  ) Abstellblech ab 100 mm

und/oder

(  ) Los-/Festflansch nach DIN 18533
oder

(  ) Direktmontage der selbsttragenden Trommelkonstruktion auf Oberkante des fertigen Fußbodens. Hinweis: Nur bei ausreichend tragfähigem und ebenem Fertigfußboden möglich. (+/- 1 mm).

Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung.
Bodenbelag

(  ) GEZE Reinstreifmatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage!
oder

(  ) ohne Bodenbelag
Lieferung und Montage

Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nachtverschluss mit durchgehender 4-Punkt-Führung (Eventualposition)
(  ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren außenlaufend, manuell, Verschluss von Innen- und Außenseite möglich. 
(  ) feingerahmt in VSG 8/10 mm, klar

Verriegelung der Nachtverschluss-Schiebetüren mit: 

(  ) Hakenriegelschloss (keine Riegelüberwachung möglich, 3-Punkt-Führung)


	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)
(  ) keine Verriegelung

oder

(  ) manuelles Bolzenriegelschloss, oben am Türflügel installiert
oder

(  ) elektromechanische Verriegelung (bistabil), bei eventuellem Stromausfall bleibt der Zustand erhalten, den die Tür zuvor hatte (nur bei automatischen Karusselltüren)
Hinweis: Beim Einsatz eines Nachtverschlusses kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden.


	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Griffe (Eventualposition)
(  ) geschliffene, horizontale Stoßgriffe aus Edelstahl, Montage auf dem Profil, Länge: …..
oder

 (  ) geschliffene, vertikale Stoßgriffe aus Edelstahl, Montage auf dem Profil, Länge: …..


	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum Abschließen des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40

(  ) AP   (  ) UP



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Taster Sonderfunktion für Menschen mit Behinderung (Eventualposition)

(  ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol am rechten Pfosten  der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit reduziert, um körperlich eingeschränkten Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten.
Hinweis: Einsatz nur bei vollautomatischem Antrieb möglich



	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Beleuchtung (Eventualposition)

(  ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 2,6 W) integriert in der Deckenuntersicht. Kann bei Bedarf über die Gebäudeleittechnik angesteuert werden.
oder

(  ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm)


	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Luftschleieranlage (Eventualposition)

(  ) in der Deckenkonstruktion der Karusselltür voll integrierte Luftschleieranlage inkl. Ausblaskanal im Kranzbereich. Die Bedienung erfolgt über ein Bedientableau. Eine Anbindung an die Gebäudeleittechnik ist möglich. Die Mindesthöhe des Kranzes hängt vom Durchmesser ab.

Ausführung der Luftschleieranlage mit:

(  ) Elektroanschluss:                   Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h

(  ) Warmwasseranschluss          Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h
Hinweis: Zur Bemessung und Festlegung des Luftschleiers empfehlen wir, einen Fachplaner hinzuzuziehen. Der Anschluss an das Heizungssystem erfolgt bauseits.


	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Fassadenanschluss

(  ) Seitliche U-Profile mit umlaufenden Anschlusspaneele 34 mm in der Farbe des Karusselltürsystems von GEZE inkl. Montage und Versiegelung



Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

