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GEZE Deurdranger opbouw met schaararm
TS 4000 E
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Beschrijving:
Opbouwdeurdranger met schaararm voor enkele deuren met elektrohydraulische vastzetting, tot 1400 mm deurbreedte.

Afmeting:
Het deurdrangerhuis is uit massief aluminium vervaardigd, is balkvormig en heeft
beperkte afmetingen : L 325 mm x D 46 mm x H 60 mm.

Technische aspecten:
· De opbouwdeurdranger is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale / als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1400 mm deurbreedte.
· De elektrohydraulische vastzetting gebeurd door middel van een ventiel (volgens EN 1155) in het drangerhuis.
· De opbouwdeurdranger is traploos tussen 80˚ en 175˚ op een exact punt instelbaar.
· Bij brand of stroomuitval laat de elektrohydraulische vastzetting los en sluit de deur veilig.
· De houdkracht van de vastzetting is instelbaar en de vastzetpositie is passeerbaar.
· De sluitkracht volgens EN 1154, zwaarte 1-6 is traploos aan de voorzijde instelbaar en dankzij de optische zwaarteaanduiding eenvoudig afleesbaar.
· De thermostabiele sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping zijn aan de voorzijde instelbaar.
· [bookmark: _GoBack]Standaardmontage op het deurblad scharnierzijde , kops aan niet-scharnierzijde.

Kleuruitvoeringen:

	EV1  Zilverkleur
	Wit  
RAL 9016
	Zwart Mat
RAL 9005
	Andere
RAL kleuren
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