__________________________________________________________________________________
Nr. crt.

Cantitate

UM   
Preţ unitar

Preţ total
__________________________________________________________________________________

	1.0
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
Amortizor de uşă tip GEZE TS 2000 V, cu imobilizare mecanică,
cu forţă de închidere variabilă cf. EN 1154, mărimea 2, 4 şi 5, forţă de închidere reglabilă din faţă,
montare standard pe blat uşă/la balama, 
cu funcţie de imobilizare cu posibilitate de activare/dezactivare
Culoare:
(  ) argintiu
(  ) bronz închis
(  ) alb
(  ) RAL ........



	1.0
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
Amortizor de uşă tip GEZE TS 2000 V, cu imobilizare mecanică,
cu forţă de închidere variabilă cf. EN 1154, mărimea 2, 4 şi 5, forţă de închidere reglabilă din faţă,
montare inversă pe ramă/partea opusă balamalelor,
funcţie de imobilizare cu posibilitate de activare/dezactivare,
Culoare:
(  ) argintiu
(  ) bronz închis
(  ) alb
(  ) RAL ........



